Załącznik nr 1 do SWZ

## FORMULARZ OFERTOWY

na wykonanie :

**„Remont balustrad, płyt balkonowych od czoła oraz obróbek blacharskich w budynku przy ul. Gerwazego 20 w Toruniu‘’**

**Tryb postępowania: nabór ofert**

1. **Dane wykonawcy:**

Nazwa

Siedziba

Nr telefonu/fax

Nr NIP

Nr REGON

1. **Dane zamawiającego:**

Nazwa: Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Siedziba: 87-100 Toruń ul. Watzenrodego 17

Nr tel./faks: (56) 653 81 10; (56) 653 81 29

Nr NIP: 956-18-05-65

Nr REGON: 870485050

1. **Oferowana cena ryczałtowa za przedmiot zamówienia**

|  |  |
| --- | --- |
| **Brutto** .................................................................. zł | |
| Brutto słownie : ......................................................................................................................................................................... | |
| Netto ............................................................................... zł | |
| **Czynniki cenotwórcze**  **na potrzeby zapisów umowy** | **r-b** .................................................. **[zł/r-b]**  **Kp (R+S)** ........................................ **[%]**  **Kz (od M)** ...................................... **[%]**  **Zysk (od S+R+Kp)** ........................ **[%]** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rodzaj pracy** | **Koszt netto** | **Koszt brutto** |
| skucie luźnych fragmentów posadzki balkonowej od czoła – ok. 80,84 mb; |  |  |
| oczyszczenie i zagruntowanie naprawianych miejsc – ok. 80,84 mb; |  |  |
| wykonanie warstwy szczepnej szer. ok 10 cm - ok. 80,84 mb; |  |  |
| uzupełnienie ubytków szlichty od czoła zaprawą wodo i mrozoodporną np. TEN - 10 - ok. 6,50 m2; |  |  |
| zabezpieczenie naprawionej szlichty płynną folią – ok 6,50 m2; |  |  |
| drobne naprawy i uzupełnienia obróbek blacharskich w obrębie płyty balkonowej, polegające na: pomalowaniu miejsc zardzewiałych, wyprostowaniu pokrzywionej blacharki i jej wyprofilowaniu; |  |  |
| mechaniczne oczyszczenie balustrady z rdzy – ok. 102,00 m2; |  |  |
| pomalowaniu balustrad farbą antykorozyjną – ok. 102,00 m2; |  |  |
| pomalowaniu balustrad farbą chlorokauczukową – ok. 102,00 m2; |  |  |
| uszczelnienie styków szlichty z obróbką blacharską płyty balkonu, parapetu okna balkonowego, słupów między oknami balkonowymi, daszków pod balkonami uszczelniaczem dekarskim - miejsc 8 szt; |  |  |
| uzupełnienie ubytków gładzi od spodu płyty balkonowej - ok. 31,32 m2; |  |  |
| uzupełnienie ubytków wyprawy elewacyjnej (klej, grunt, baranek, malowanie) – ok. 26,00 m2; |  |  |
| usunięcie zacieków na elewacji poprzez zmycie lub pomalowanie – ok. 6,00 m2; |  |  |
| montaż i demontaż rusztowań do wysokości 10,00 m – ok. 200,00 m2; |  |  |
| uporządkowanie terenu zajętego pod roboty budowlane wraz z odtworzeniem zieleni; |  |  |
| utylizacja odpadów |  |  |

1. **Oświadczenia wykonawcy:**

* oświadczam, że przedmiot zamówienia wykonam zgodnie z zapisami SWZ ,
* oświadczam, że posiadam uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia
* oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
* oświadczam, że wszystkie prace objęte zamówieniem wykonam bez udziału podwykonawców,
* oświadczam, że przedmiot zamówienia wykonam w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy.

1. **Inne informacje wykonawcy:**

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam następujące dokumenty

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Data……………………….. …………………….........................................

( podpis i pieczęć osoby upoważnionej)